**Инструкция**

**к пользованию порошковым огнетушителем марки ОП-4(3)**

Предназначены для тушения загорания твердых горючих материалов (класс пожара А), жидких горючих материалов (класс пожара В), газообразных веществ (класс пожара С), а также возможно их применение для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 1000В.

**Порядок применения:**

Выдернуть чеку;

Направить сопло на огонь (выше поверхности очага возгорания). Расстояние от огня 3-5 метров

Нажать ручку. Необходимо помнить: время действия составляет не более 5-10 сек.

**Внимание!** Не реже 1 раза в 3 месяца проверять наличие рабочего давления в пределах зеленой зоны шкалы индикатора. Подкачку огнетушителя при необходимости, перезарядку после применения и периодическую проверку производить через 4 года или в срок указанный в паспорте только на станции технического обслуживания.