СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК Директор МОУ СОШ № 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Шумилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.А.Атаханова

«3 » сентября 2013 г. «3 » сентября 2013 г.

Приказ №245 от «3 » сентября 2013 г.

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности**

**в спортивном зале**

**ТБ-150-ош**

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" учителя, учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.  
  
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в спортивном зале несет учитель физического воспитания, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным за пожарную безопасность в спортивном зале.  
  
**В спортивном зале запрещается:**  
- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;  
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;  
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;  
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;  
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;  
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари

- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры; **-включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.**В спортивном зале следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса оборудования.  
Хранение в спортивном зале учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами не допускается.  
  
**1. Требования безопасности перед началом работы**  
  
1.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и проверить его исправность.  
1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.  
  
**2. Требования безопасности во время работы**  
  
2.1. Спортивный зал запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам.  
2.2. Пребывание учащихся в спортивном зале разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физической культуры.  
2.5. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.  
2.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.  
  
**2.7. В спортивном зале запрещается:**  
  
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;  
- пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;  
- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;  
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;  
- снимать стеклянные колпаки со светильников.  
2.12. По окончании занятий учитель должен тщательно осмотреть помещение, устранить выявленные недостатки, обесточить сеть и закрыть помещение.  
  
**3. Требования безопасности в аварийных ситуациях**  
  
3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.  
3.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем .  
  
**4. Требования безопасности по окончании работы**  
  
4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.  
4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование.