СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ПК Директор МОУ СОШ № 21

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н.Шумилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З.А.Атаханова

«3 » сентября 2013 г. «3 » сентября 2013 г.

Приказ №245 от «3 » сентября 2013 г.

**Инструкция**

**о мерах пожарной безопасности**

**в кабинете физики**

**ТБ-151-ош**

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"учащиеся и обслуживающий персонал обязаны знать и строго выполнять правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры к эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.  
  
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в кабинете физики несет учитель физики, который проводит там занятия и который приказом директора назначен ответственным за пожарную безопасность в кабинете.

Расстановка мебели и оборудования в кабинете не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.  
Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение попадание на них прямых лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.  
**В кабинете запрещается:**- производить перепланировку помещения с отступлением от требований действующих строительных норм и правил;  
- устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах;  
- применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;  
- использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;  
- обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;  
- применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;  
- оставлять без присмотра включенные в сеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, проекторы и другие приборы.  
  
В кабинете следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса приборы, принадлежности, пособия, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах.  
Хранение материалов и веществ, используемых при проведении лабораторных работ, должно обеспечиваться с учетом их физических свойств и требований пожарной безопасности. Совместное хранение веществ, взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв, не допускается.  
  
**1. Требования безопасности перед началом работы**  
1.1. Подготовить к работе необходимое оборудование и приборы, проверить их исправность.  
1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.

**2. Требования безопасности во время работы**  
  
2.1. Кабинет физики запрещается использовать в качестве классной комнаты для занятий по другим предметам и для проведения сборов.  
2.2. Пребывание учащихся влаборантской и в помещении кабинета физики разрешается только в присутствии учителя (преподавателя) физики.  
2.3. Учащиеся не допускаются к выполнению обязанностей лаборанта кабинета физики.  
2.4. Лабораторные работы, лабораторный практикум учащимися проводятся только в присутствии учителя (преподавателя) физики или лаборанта.  
2.5. Запрещается пользоваться разбитой или треснутой стеклянной посудой, применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям безопасности труда, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и кабели с открытыми токоведущими частями.  
2.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться приборами с открытой спиралью.  
2.7. Все электрические приборы должны иметь указатели напряжения, на которое они рассчитаны и полярность.  
2.8. Запрещается подавать к рабочим столам учащихся напряжение свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока.  
2.9. Категорически запрещается применять бензин в качестве топлива в спиртовках.  
2.10. Для проведения лабораторных работ и лабораторного практикума запрещается выдавать учащимся приборы с надписью на их панелях (корпусах) «Только для проведения опытов учителем».  
  
**2.11. В кабинете физики запрещается:**  
  
- использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;  
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;  
- пользоваться поврежденными розетками, осветительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;  
- завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;  
- использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов.  
  
**3. Требования безопасности в аварийных ситуациях**  
  
3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреваний, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить источник электропитания и сообщить администрации учреждения.  
  
3.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 и приступить к тушению очага возгорания порошковым огнетушителем или песком.

**4. Требования безопасности по окончании работы**  
4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.