**Согласовано: Утверждаю:**

**Председатель п/к школы Директор школы: /Русова Н.Н./**

 **Михайлова И.В.**

**ИНСТРУКЦИЯ №**

**по пожарной безопасности**

1. **Общие требования пожарной безопасности.**
	1. Территория школы должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
	2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождаются каким-либо оборудованием и предметами.
	3. В период пребывания в здании школы людей двери всех эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
	4. Двери, люки чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
	5. Пожарные водоемы должны быть легко доступными для подъезда спецмашин пожарной охраны.
	6. Пожарные водоемы ежемесячно должны подвергаться осмотру по факту уровня воды в водоемах, ежегодно подвергаться техническому обслуживанию и проверяться на состояние стенок резервуара.
	7. Система противопожарной сигнализации круглосуточно находится в рабочем режиме. Проверку работы пожарной сигнализации производить не реже двух раз в четверть в автоматическом режиме.
	8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступном месте, на высоте не более 1,5 м, где исключены их повреждения, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
	9. Неисправные электросети и электроприборы отключать до приведения их в пожарное состояние.
	10. В помещениях школы, на видных местах должны быть выполнены:

- на каждом этаже – план эвакуации на случай возникновения пожара;

- в каждом учебном кабинете - краткая инструкция о правилах поведения и план эвакуации в случае возникновения пожара;

- в учительской и кабинете ОБЖ – подробная инструкция о правилах поведения в случае возникновения пожара в здании школы;

- в коридорах 1, 2 этажей, на местах расположения дежурных по школе, в учительской – телефоны служб ГОЧС и краткие инструкции по сообщению о пожаре и вызову пожарных.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть вывешены специальные таблички с указанием выхода из здания школы. Каждый выход должен иметь постоянный порядковый номер.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои помещения, закрепленные за ними, закрыть их, перед этим обесточив электросеть.

1. **Запрещается:**
	1. Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
	2. Курить в помещениях школы.
	3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.п. в непредназначенных для этого помещениях и на чердаке.
	4. Проживать в здании обслуживающему персоналу и другим лицам.
	5. Хранить в здании легковоспламеняющиеся, горючие жидкости, вещества и материалы.
	6. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
	7. Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, коридоров, тамбуров и лестничных клеток.
	8. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов, загромождать их различными предметами
	9. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
	10. Применять в качестве электрощиты самодельные и некалиброванные предохранители /жучки/.
	11. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в здании школы при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
	12. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.